KULDĪGĀ, KULDĪGAS NOVADĀ

2013.gada 14.oktobrī № 01-12/\_\_\_\_\_\_

***IEINTERESĒTAJIEM PIEGĀDĀTĀJIEM***

Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija), izvērtējot no ieinteresētajiem piegādātājiem 11.oktobrī saņemto informāciju un sazinoties ar projektētājiem - SIA “Belss”, nosūta sekojošu informāciju ar skaidrojumu Publisko iepirkumu likuma 8.1’.panta kārtībā izsludinātajā iepirkuma procedūrā „Ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija Kuldīgas novada Rendas pagasta Rendas ciemā”, ID.Nr.KNP/2013/87 (turpmāk tekstā – Iepirkums):

1. **Jautājums:** lūdzu precizēt darbu apjomos norādītos daudzumus:

Lokālās tāmes Nr. 1 „ŪSS REKONSTRUKCIJA” sadaļā „SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | 27-līgumc | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø110 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | | 2,20 | |
| 123.1 | *27-līgumc* | *Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø110 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents* | m | | 3,10 | |
| 124 | 27-līgumc | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | | m | | 10,80 | |
| 124.1 | *27-līgumc* | *Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents* | | m | | 94,80 | |

**Atbilde:** Ņemot vērā, ka Iepirkumā jau sākotnēji pielikuma nr.6 „Tehniskais projekts” ŪKT sadaļas lapās ir norādīti visi precīzie piegādājamo pašteces kanalizācijas cauruļu metri ar atbilstošajiem tehniskajiem iebūves profiliem, kas pretendentiem būtu nepieciešama būvniecības procesā, tad Komisija projektētāju izstrādātajās tāmes ar šo veic tehniskās kļūdas skaidrojumu, norādot sekojošus precīzos apjomus attiecīgajās lokālajās tāmēs:

Lokālās tāmes Nr.1 „ŪSS REKONSTRUKCIJA” sadaļa „SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1”:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | | 27-līgumc | | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø110 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 2,20 | Precīzs apjoms |
| 123.1 | | *27-līgumc* | | *Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø110 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents* | m | **3,10** | **Precizēts** |
| 124 | 27-līgumc | | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | | m | 10,80 | Precīzs apjoms |
| 124.1 | *27-līgumc* | | *Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents* | | m | **10,80** | **Precizēts** |

Ņemot vērā minēto, Komisija lūdz ieinteresētos piegādātājus, sagatavojot finanšu piedāvājumu, izmantot sākotnēji precīzi publicētā Iepirkuma pielikuma nr.6 Tehniskā projekta ŪKT sadaļas lapu tehnisko informāciju un šos precizējumus minēto būvdarbu pozīciju apjomos un izmaksās, kā arī izmantot mājas lapā „*www.kuldiga.lv*” sadaļā „*Pašvaldība”/”Iepirkumi*” publicēto precizēto Iepirkuma pielikuma nr.4 „Darbu apjomi” „*Excel*” failu.

Ar cieņu,

Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētāja I.Ozola-Gūtpelca

*U.Oļehnovičs*

*63322469*